Title: Wykonawca:
Author: WINBUD
Last saved by: Agnieszka Piłat
Company: private

Inwestor:
Gmina Ulhówek
Ul Kościelna 1/1
22-678 Ulhówek

Wykonawca:
Biuro Projektów 
i Wycen Majątkowych MDM 
Piotr Dawidziuk
ul. Wąska 2a
21-530 Piszczac

Przedmiar robót 

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ulhówek
Obiekt: Budynek Urzędu Gminy Ulhówek
Adres budowy: 22-678 Ulhówek , Ul Kościelna 1/1
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Data oprac: 2022-02-09
Kod CPV: 45453000-7
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNNR 8, AW, KNNR 2 13, KNR 2-16, KNR 2-01, KNR, KNR 00-23, KNR 4-04, KNR 4-01I, KNNR 2 12, KNR 2 02I, KNNR 3, KNR 4-01, KNNR 4, KNNR 2, KNR 00-34, KNNR

Sporządził: | Sprawdził:

Przedmiar robót 

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | | Roboty kwalifikowane | |
1 | | Roboty budowlane | |
1 | | Docieplenie stropodachu | |

1

KNR
0322-02-00-020

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych

36,00

szt

2 | AW-090 | Oczyszczenie stropu | 1,00 | kpl

3

KNR
0613-03-00-050

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa - mata z wełny mineralnej gr. 22cm wraz z izolacja z foli  paroprzepuszczalnej

800,00

m2

| | Razem: | |
2 | | Docieplenie ścian zewnetrznych | |
4 | Kalk.własna-090 | Demontaż i ponowny montaż krat, malowanie | 1,00 | kpl

5

KNR
0931-01-00-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego - cokół

159,30

m2

6

KNR
0931-02-00-050

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół

159,30

m2

7 | AW-090 | Odtworzenie opaski po robotach dociepleniowych | 1,00 | kpl
8 | Kalk.własna-090 | Demontaż i ponowny montaż oświetlenia itp. | 1,00 | kpl

9

KNR
2611-01-00-050

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1 088,84

m2

10

KNR
2611-02-00-050

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /jednokrotnie/

1 088,84

m2

11

KNR
2612-01-00-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.13cm do podcienia

41,54

m2

12

KNNR
0504-02-10-050

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy: powlekanej docieplenia

81,80

m2

13

KNR
2612-01-00-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.13cm do ścian

1 088,84

m2

14

KNR
2612-02-00-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr.2 cm

152,24

m2

15

KNR
2614-11-00-040

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej z gotowej mieszanki - zamocowanie listew cokołowych

120,90

m

16

KNR
2614-10-00-040

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej z gotowej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym

442,04

m

17

KNR
2612-06-00-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na wysokość 2m

240,60

m2

18

KNR
2612-07-00-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

146,86

m2

19

KNR
0931-01-00-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego

1 130,38

m2

20

KNR
0931-02-00-050

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

1 130,38

m2

21

KNR
0931-03-00-050

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ościeżach

146,86

m2

22

KNR
0711-01-00-050

Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych

15,30

m2

23

KNR
0354-13-00-020

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek

36,00

szt

24

KNR
0535-06-00-040

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

98,40

m

25

KNR
0510-02-10-040

Rury spustowe okrągłe z blachy, o średnicy: 10 cm

98,40

m

26

KNR 2-01
2010-31702-060

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - pod docieplenie ścian fundamentowych;

127,56

m3

27

KNR 00-23
2326-1101-050

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany fundamentowe;

127,56

m2

28

KNR 00-23
2326-1103-050

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją - ściany fundamentowe;

127,56

m2

29

KNR
202060303-050

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe - emulsja izolacyjna; - ściany fundamentowe;

127,56

m2

30

KNR
202060304-050

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe.Każda następna warstwa. - emulsja izolacyjna - ściany fundamentowe;

127,56

m2

31

KNR 00-23
2326-1202-050

Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 10 cm - ściany fundamentowe;

127,56

m2

32

KNR 00-23
2326-1207-050

Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na cokole;

127,56

m2

33 | AW-090 | Montaz doświetlacza piwnicznego | 13,00 | kpl

34

KNR 00-23
2326-1103-050

Przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją

127,56

m2

35

KNR 00-23
2309-3301-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej;

127,56

m2

36

KNR 00-23
2309-3302-050

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku dekoracyjnego mozaikowego na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu;

127,56

m2

37

KNR 2-01
2010-32002-060

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV;

127,56

m3

38 | AW-090 | Odtworzenie opaski po robotach dociepleniowych | 1,00 | kpl
| | Razem: | |
3 | | Wymiana stolarki okiennej | |

39

KNR
0535-08-00-050

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

55,26

m2

40 | AW | Wykucie z muru ościeżnic | 1,00 |

41

KNR
1018-03-10-050

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2, mont.przy użyciu łącz.rozpor. - okna PCV, profil 6 i 7-komorowy U=0,9 W/m2k, wraz z obróbką ościeża wraz z montażem nawiewników

25,57

m2

42

KNR
0139-01-00-020

Analogia Nawiewniki ciśnieniowe

65,00

szt

| | Razem: | |
4 | | Wymiana stolarki drzwiowej | |
43 | AW | Wykucie z muru drzwi | 1,00 |

44

KNR
1040-01-00-050

Drzwi aluminiowe: jednoskrzydłowe, częściowo przeszklone , szkło bepieczne  wraz z obróbką ościeża

5,32

m2

| | Razem: | |
| | Razem: | |
2 | | Roboty sanitarne | |
1 | | Modernizacja instalacji co. | |
45 | Kalk. własna-090 | Spuszczenie wody i zakorkowanie instalacji | 1,00 | kpl

46

KNR 2-16
0606-02-050

Analogia Demontaż płaszcza ochronnego izolacji

18,80

m2

47

KNR 2-16
0307-02-050

Analogia - Demontaż izolacji rurociągów

18,80

m2

48 | AW-090 | Płukanie wstępne  instalacji co. | 1,00 | kpl
49 | AW-090 | Płukanie chemiczne  instalacji co. | 1,00 | kpl
50 | AW-090 | Płukanie powtórne instalacji co. | 1,00 | kpl
51 | Kalk. własna-090 | Niezędny demontaz instalacji co. | 1,00 | kpl

52

KNNR 8
0407-010-020

Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego,mosiężnego o średnicy 15 mm termostatycznego

68,00

szt

53

KNNR 8
0407-010-020

Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego,mosiężnego o średnicy 15 mm- zawór powrotny

68,00

szt

54

KNNR 4
0412-01-020

Głowice termostatyczne

68,00

szt

55

KNNR 4
0435-01-020

Ustawienie nastaw  zaworów termostatycznych

68,00

szt

56

KNNR 4
0403-010-040

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach

149,60

m

57

KNNR 2
1404-04010-040

Przygotowanie powierzchni, odtłuszczanie, malowanie farbą poliwinylową termoodporną do 400C  rur stalowych  o średnicy zewnętrznej do 50 mm

149,60

m

58

KNNR 2
1404-050-040

Przygotowanie powierzchni, odtłuszczanie, malowanie frabą piliwinylową termoodporna do 400C  rur stalowych o średnicy zewnętrznej do 100 mm

149,60

m

59

KNNR 4
0412-06-020

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm

22,00

szt

60

KNNR 4
0411-010-020

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm

22,00

szt

61

KNNR 4
0130-02010-020

Analogia - Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm spustowy

2,00

szt

62

KNNR 4
0130-04010-020

Analogia - Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32 mm spustowy

2,00

szt

63

KNNR 4
0130-05010-020

Analogia - Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm spustowy

4,00

szt

64

KNNR 4
0411-040-020

Analogia - Zawory regulacyjne o średnicy nominalnej 20 mm

22,00

szt

65

KNNR 4
0411-040-020

Analogia - Zawory regulacyjne o średnicy nominalnej 50 mm

1,00

szt

66

KNNR 4
0411-040-020

Analogia - Zawory regulacyjne o średnicy nominalnej 20 mm typ PV

22,00

szt

67

KNNR 4
0411-040-020

Analogia - Zawory regulacyjne o średnicy nominalnej 50 mm typ PV

1,00

szt

68

KNR 00-34
0101-11-040

Izolacja rurociągów o średnicy 25 mm, otulinami z pianki w płaszczu z folii PCV . Grubość izolacji 30mm

35,00

m

69

KNR 00-34
0101-11-040

Izolacja rurociągów o średnicy 32 mm, otulinami z pianki w płaszczu z folii PCV . Grubość izolacji 30mm

30,00

m

70

KNR 00-34
0101-11-040

Izolacja rurociągów o średnicy 40 mm, otulinami z pianki w płaszczu z folii PCV . Grubość izolacji 40mm

20,00

m

71

KNR 00-34
0101-20-040

Izolacja rurociągów o średnicy 50 mm,otulinami z pianki w płaszczu z folii PCV . Grubość izolacji 50mm

30,00

m

72 | AW-090 | Izolacja wymiennika | 1,00 | kpl

73

KNNR 4
0128-01-040

Płukanie instalacji c.o.

149,60

m

74

KNNR 4
0406-020-040

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

149,60

m

75

KNNR 4
0436-01-020

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

68,00

szt

76 | AW-090 | System zarządzania energią wg STWIOR | 1,00 | kpl
77 | AW-090 | Uruchomienie systemu zarządzania energią | 1,00 | kpl
| | Razem: | |
| | Razem: | |
| | Razem: | |
2 | | Roboty niekwalifikowane | |
1 | | Docieplenie ścian zewnetrznych - bank poczta | |
78 | Kalk.własna-090 | Demontaż i ponowny montaż krat, malowanie | 1,00 | kpl

79

KNR
0931-01-00-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego - cokół

39,00

m2

80

KNR
0931-02-00-050

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół

39,00

m2

81 | AW-090 | Odtworzenie opaski po robotach dociepleniowych | 1,00 | kpl
82 | Kalk.własna-090 | Demontaż i ponowny montaż oświetlenia itp. | 1,00 | kpl

83

KNR
2611-01-00-050

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

211,16

m2

84

KNR
2611-02-00-050

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją  /jednokrotnie/

211,16

m2

85

KNR
2612-01-00-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.13cm do ścian

211,16

m2

86

KNR
2612-02-00-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr.2 cm

14,24

m2

87

KNR
2614-11-00-040

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej z gotowej mieszanki - zamocowanie listew cokołowych

39,00

m

88

KNR
2614-10-00-040

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej z gotowej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym

47,48

m

89

KNR
2612-06-00-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na wysokość 2m

78,00

m2

90

KNR
2612-07-00-050

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

14,24

m2

91

KNR
0931-01-00-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego

211,16

m2

92

KNR
0931-02-00-050

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

211,16

m2

93

KNR
0931-03-00-050

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ościeżach

14,24

m2

94

KNR
0711-01-00-050

Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych

5,30

m2

95

KNR 2-01
2010-31702-060

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - pod docieplenie ścian fundamentowych;

46,80

m3

96

KNR 00-23
2326-1101-050

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany fundamentowe;

46,80

m2

97

KNR 00-23
2326-1103-050

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją - ściany fundamentowe;

46,80

m2

98

KNR
202060303-050

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe - emulsja izolacyjna; - ściany fundamentowe;

46,80

m2

99

KNR
202060304-050

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe.Każda następna warstwa. - emulsja izolacyjna - ściany fundamentowe;

46,80

m2

100

KNR 00-23
2326-1202-050

Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 13 cm - ściany fundamentowe;

46,80

m2

101

KNR 00-23
2326-1207-050

Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na cokole;

46,80

m2

102

KNR 00-23
2326-1103-050

Przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją

46,80

m2

103

KNR 00-23
2309-3301-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej;

46,80

m2

104

KNR 00-23
2309-3302-050

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku dekoracyjnego mozaikowego na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu;

46,80

m2

105

KNR 2-01
2010-32002-060

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV;

46,80

m3

| | Razem: | |
2 | | Modernizacja instalacji co. - bank ,poczta | |
106 | Kalk. własna-090 | Spuszczenie wody i zakorkowanie instalacji | 1,00 | kpl
107 | AW-090 | Płukanie wstępne  instalacji co. | 1,00 | kpl
108 | AW-090 | Płukanie chemiczne  instalacji co. | 1,00 | kpl
109 | AW-090 | Płukanie powtórne instalacji co. | 1,00 | kpl
110 | Kalk. własna-090 | Niezędny demontaz instalacji co. | 1,00 | kpl

111

KNNR 8
0407-010-020

Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego,mosiężnego o średnicy 15 mm termostatycznego

17,00

szt

112

KNNR 8
0407-010-020

Wymiana zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego,mosiężnego o średnicy 15 mm- zawór powrotny

17,00

szt

113

KNNR 4
0412-01-020

Głowice termostatyczne

17,00

szt

114

KNNR 4
0435-01-020

Ustawienie nastaw  zaworów termostatycznych

17,00

szt

115

KNNR 4
0403-010-040

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach

37,40

m

116

KNNR 2
1404-04010-040

Przygotowanie powierzchni, odtłuszczanie, malowanie farbą poliwinylową termoodporną do 400C  rur stalowych  o średnicy zewnętrznej do 50 mm

37,40

m

117

KNNR 2
1404-050-040

Przygotowanie powierzchni, odtłuszczanie, malowanie frabą piliwinylową termoodporna do 400C  rur stalowych o średnicy zewnętrznej do 100 mm

37,40

m

118

KNNR 4
0412-06-020

Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm

7,00

szt

119

KNNR 4
0411-010-020

Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm

7,00

szt

120

KNNR 4
0128-01-040

Płukanie instalacji c.o.

37,40

m

121

KNNR 4
0406-020-040

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych

37,40

m

122

KNNR 4
0436-01-020

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji

17,00

szt

| | Razem: | |
3 | | Roboty zewnetrzne | |

123

KNR 4-04
0504-03-050

analogia - Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - schody wraz z podstopnicami

104,16

m2

124

KNR 4-01I
0211-03-050

Analogia -Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3cm

104,16

m2

125

KNNR 2 12
0701-050

Analogia  - Samopoziomujący podkład podłogowy  zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych - przygotowanie na posadzkę

104,16

m2

126

KNR 2 02I
1104-06-050

Analogia - Posadzki z płytek betonowych - wzór i kolor do uzg. z zamawiajacym  - wraz z cokolikami

104,16

m2

127

KNNR 3
0703-020-050

Naprawy elementów balustrad

47,40

m2

128

KNR
0711-01-00-050

Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych

37,36

m2

129

KNR 4-01
1214-02-050

Ręczne zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2

47,40

m2

130

KNR 4-01
1212-0801-050

Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych.

47,40

m2

131 | AW-090 | Oczyszczenie, uzupełnienie tynków wyrownanie styropianem, boniowanie słupów , połozenie tynku mozaiki | 5,00 | kpl

132

KNNR 2 13
0104-040

Pochwyt ze stali nierdzewnej gat. ASII 304

8,00

m

133

KNR
0219-05-00-050

Obłożenie murków czapką klinkierową

6,00

m2

134 | AW-090 | Oczyszczeni i malowanie zadaszenia zgodnie z projektem | 2,00 | kpl
135 | AW-090 | Demontaż i montaż pokrycia zadaszenia | 2,00 | kpl

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)
str