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Znak sprawy: OA.5555.1.2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„ZAKUP I DOSTAWA RATOWNICZEGO ZESTAWU NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH AKUMULATOROWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych wraz z wyposażeniem. Elementy muszą ze sobą współpracować beż żadnych dodatkowych akcesoriów, zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek przeróbek.
1. Nożyce –klasyfikacja EN: BC187K-21,7. Rozwarcie ostrzy min. 187 mm, uchwyt 3600 umożliwiający operowanie narzędziem w dowolnej pozycji, wbudowane oświetlenie LED. W zestawie z narzędziem 2 akumulatory Li-on o poj. min. 8,0 Ah., wyposażone w diodowy wskaźnik poziomu naładowania. Narzędzie musi posiadać funkcję start/stop. Masa narzędzia gotowego do pracy (z akumulatorem) maksymalnie 22 kg. 
2. Rozpieracz ramieniowy – klasyfikacja EN: BS50/805-21,8. Rozwarcie ramion min. 805 mm, min. siła rozpierania: 50 kN, masa narzędzia gotowego do pracy (z akumulatorem) maksymalnie 22  kg. Wbudowane oświetlenie LED, w zestawie z akumulatorem Li-on o poj. min. 8,0 Ah. 
3. Rozpieracz teleskopowy – klasyfikacja EN: TR108/428-62/372-21,5. Wbudowany wskaźnik długości na tłoku, siła rozpierania na I tłoku: 108 kN, na II tłoku: 62 kN, w zestawie z akumulatorem Li-on o poj. min. 8,0 Ah., wyposażone w diodowy wskaźnik poziomu naładowania. Masa narzędzia wraz z akumulatorem max. 22 kg. W zestawie ze wspornikiem progowym do rozpieraczy kolumnowych.
4. Ładowarka sieciowa 230V (na 6 akumulatorów).
5. Piła ręczna do szyb klejonych (wymienne ostrza).
6. Mata stanowiskowa (wodoodporny materiał).
7. Wybijak do szyb.
8. Nóż do pasów.

